Piano di manutenzione programmata

MANUTENZIONE PROGRAMMATA OGNI 3 ANNI PER CONTROLLO COMPLETO SPONDA .

Piano di manutenzione correttiva

IN CASO DI ROTTURA O USURA COMPONENTI RIVOLGERSI AL PRODUTTORE/SERVIZIO TECNICO

Piano di manutenzione autonoma

RIMOZIONE POLVERE E SPORCIZIA 1 AL MESE

INGRASSAGGIO ORGANI DI TRASMISSIONE 1 ALL’ANNO

VISIONARE ORGANI DI TRASMISSIONE E USURA 1 ALL’ANNO DUTANTE INGRASSAGGIO

Lista dei ricambi

1. CUSCINETTI RADIALI A SFERA (20 MILA ORE)
2. CUSCINETTI REGGISPINTA (20 MILA ORE
3. CORONA (700 ORE)
4. PIGNONE (700 ORE)
5. CATENA (700 ORE)
6. MADREVITE (100 MILA ORE, 10 ANNI)
7. CHIOCCIOLA (50 MILA ORE, 5 ANNI)
8. SPONDA (USURA IMBOTTITURA)
9. MOTORE (50 MILA ORE)
10. MODULO RELE’ (1 MILIONE DI COMMUTAZIONI)